|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS PREDMETU ZÁKAZKY** | | | | |
| *OPIS PREDMETU ZÁKAZKY* | Dodávka a pokládka kobercov a podlahovej PVC krytiny z dôvodu dodržania BOZP a zlepšenia pracovných a hygienických podmienok zamestnancov | | | |
| **TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY** | | | | |
| **Kvantifikovateľné technické vlastnosti** | | | | |
| Kvantifikovateľné technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presná hodnota technickej vlastnosti |
|  |  |  |  |  |
| 1. ***Koberce*** |  |  |  |  |
| Počet miestností | ks | - | - | 24 |
| Rozmery miestností:   * **101:** 4,2 x 4,5 * **102:** 3,9 x 4,2 * **103:** 3,1 x 6,5 * **105:** 3,2 x 4,4 * **106:** 3,1 x 7,8 * **107:** 4,5 x 7,8 * **108:** 2,7 x 7 * **109:** 2,4 x 7,8 * **110:** 4,1 x 7,8 * **111:** 5,4 x 7,5 (atyp) * **112:** 5,9 x 6,5 (atyp) * **113:** 4,2 x 5,9 * **114:** 3,2 x 5,1 * **116:** 3,2 x 5,1 * **117:** 3,2 x 5,1 * **118 (predsieň):** 1,6 x 1,9 * **118:** 3,4 x 4,3 * **120 (predsieň):** 2,1 x 3,1 * **120A:** 3,4 x 4,6 * **120B:** 4,4 x 4,9 * **121:** 3,2 x 6,2 * **122:** 3,2 x 4,9 * **123:** 3,2 x 6,2 * **124:** 3,2 x 6,2 | m2 | - | - | 483 |
|  |  |  |  |  |
| 1. ***PVC*** |  |  |  |  |
| Počet miestností | ks | - | - | 1 |
| Rozmery miestností:   * **115:** 3,2 x 5,1 | m2 | - | - | 17 |
| Pôvodný podklad v miestnostiach | - | - | - | koberec (miestnosti obsahujú „klipóny“ s rozmermi 28x31 cm) |
| Prahy | - | - | - | bez výmeny prahov a osadenia lištami |
| Soklová lišta | - | - | - | áno, všetky miestnosti |
| **Nekvantifikovateľné technické vlastnosti** | | | | |
| Nekvantifikovateľné technické vlastnosti | Hodnota/charakteristika | | | |
| 1. ***Metrážový koberec*** |  | | | |
| Trieda záťaže | 32 | | | |
| Materiál | Polyamid, polypropylén, polyolefin (tepelne upravený polypropylén) | | | |
| Podklad | AB (FusionBac) | | | |
| Typ koberca | Uzlíkový (slučkový) | | | |
| Váha vlasu | min. 600 g/m2 | | | |
| Celková váha | min. 1 870 g/m2 | | | |
| Výška vlasu | min. 3 mm | | | |
| Celková výška vlasu | min. 5,5 mm | | | |
| Reakcia na oheň | Cfl-s1 | | | |
| Norma | EN 1307 | | | |
| Výška sokla | 50 mm | | | |
| 1. ***PVC*** |  | | | |
| Materiál | Syntetická podlahová krytina - homogénna | | | |
| Hrúbka | min. 2 mm, bez ftalátov | | | |
| Váha | min. 3 150 g/m2 | | | |
| Trieda záťaže | 43 | | | |
| Celkové VOC emisie | ≤ 10 μg/m3 | | | |
| Povrchová úprava | polyuretán PU | | | |
| Norma | EN 685 | | | |
| Horľavosť | Bfl-s1 | | | |
| Odolnosť pre stoličky na kolieskach | EN 425 | | | |
| Odolnosť proti pošmyknutiu | R9 | | | |
| Obvodová plastová lišta | 50x15 mm | | | |
| ***Predmet zákazky*** | Dodávka a pokládka kobercov a podlahovej PVC krytiny v kanceláriách na 1. poschodí pobočky Sociálnej poisťovne v Poprade | | | |
| ***Súčasť predmetu zákazky*** | * Dodanie kobercov a PVC krytiny * Premiestnenie nábytku z kancelárií bez jeho poškodenia * Odstránenie pôvodných podlahových krytín - koberce * Úprava, resp. vyrovnanie podkladovej vrstvy, prebrúsenie, penetrácia podkladu, v prípade potreby vyrovnanie nivelizačnou hmotou (do 3 mm) * Pokládka kobercov a PVC krytiny, narezanie na potrebné rozmery, vyrovnanie nerovností pred nalepením * Dodávka podružného materiálu – penetrácia, lepidlo, nivelizačná hmota,... * Výroba a lepenie soklov, dodávka kobercových soklových líšt * Odvoz a likvidácia pôvodnej podlahovej krytiny (koberce) * Upratanie a vyčistenie pracoviska po ukončení prác * Spätné uloženie nábytku do kancelárií bez jeho poškodenia | | | |
| ***Požiadavky*** | 1. Stratné z rezania kobercov musí byť súčasťou ceny, bez možnosti dodatočného navýšenia! V technickej špecifikácii sú presné rozmery a plochy miestností, dodávateľ musí počítať s navýšením o stratné pri nacenení kobercov a PVC krytiny. 2. Fakturovať sa bude podľa skutočnej výmery realizovanej demontáže pôvodných podlahových krytín, lepenia a pokládky kobercov a podlahovej PVC krytiny, vysprávky podkladu (vyrovnanie, prebrúsenie a vyspravenie podkladu; penetrácia podkladu; nivelizácia podlahy do 3 mm). 3. V priestoroch objednávateľa nie je možné skladovať väčšie množstvo kobercov, bude dodané len potrebné množstvo koberca a PVC na danú etapu prác. | | | |
| ***Realizácia predmetu zákazky*** | Plnenie predmetu zákazky bude uskutočňované každý týždeň prednostne so začiatkom vo štvrtok od 12:00 hod do nedele do 24:00 hod. V prípade dohody s objednávateľom je možné realizovať predmet zákazky aj v iné pracovné dni tak, aby nedošlo k obmedzeniu užívania priestorov objednávateľa. | | | |
| ***Technické požiadavky predmetu zákazky*** | 1. Práce musia byť vyhotovené pri dodržaní platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov. | | | |
| 1. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom o certifikácii a preukázaní zhody výrobkov. | | | |
| 1. Nakladanie s odpadmi bude uchádzač (zhotoviteľ) povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi, t. j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Náklady na odstránenie odpadu musia byť uchádzačom zohľadnené v súťažnej ponuke v kalkulácii ceny. Prípadné škody – postihy, ktoré by vznikli verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi) zanedbaním povinností zhotoviteľa v tejto súvislosti, bude hradiť uchádzač. V prípade, že zo strany správneho orgánu dôjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie voči verejnému obstarávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane víťazného uchádzača, pokutu znáša a uhradí v určenej lehote uchádzač. | | | |
| ***Dĺžka plnenia zákazky*** | Do 31.12.2021 | | | |
| ***Kvantitatívne požiadavky predmetu zákazky*** | Vyžaduje sa realizácia predmetu zákazky podľa rozsahu určeného objednávateľom | | | |
| ***Ostatné požiadavky predmetu zákazky*** | Uchádzač počas realizácie predmetu zákazky zabezpečí dôsledné denné upratanie pracoviska po ukončení prác v interiéri a exteriéri budovy a odstránenie odpadov na vlastné náklady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti pri realizácii zákazky. V prípade nesplnenia týchto požiadaviek môže objednávateľ zabezpečiť poriadok na náklady uchádzača a tieto náklady odúčtovať z konečnej fakturácie. | | | |
| ***Navrhované kritéria na vyhodnotenie ponúk*** | 1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je ekonomicky najvýhodnejšia cena za dodanie predmetu zákazky vyjadrená v EUR bez DPH | | | |
| 1. Úspešnosť ponúk uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých cien za dodanie predmetu zákazky | | | |
| ***Predloženie dokladov*** | Uchádzač je povinný predložiť technické údaje o podlahovej krytine . | | | |
| **OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PLNENIE** | | | | |
| * Dodávateľ je povinný predložiť podrobnú Cenovú kalkuláciu do 4 pracovných dní od uzavretia zmluvy, v ktorej pre jednotlivé položky uvedie: jednotkovú cenu za 1 m2 bez DPH, jednotkovú cenu za 1 m2 s DPH, cenu za služby spojené s predmetom zákazky bez DPH, cenu za služby spojené s predmetom zákazky s DPH, celkovú cenu za predmet zákazky bez DPH, celkovú cenu za predmet zákazky s DPH.   V cene za služby spojené s predmetom zákazky budú zahrnuté všetky úkony spojené s dodávkou a pokládkou podlahovej krytiny, t. j. úprava, resp. vyrovnanie podkladovej vrstvy a lepenie podláh a soklov, taktiež náklady za materiál (napr. nivelizačná hmota, lepidlo, penetračný náter, režijný materiál). Celková cena za predmet zákazky/zmluvy v cenovej kalkulácii musí byť v súlade s celkovou cenou predmetu zmluvy uvedenej v článku IV Zmluvy – Zmluvná cena. | | | | |
| * V prípade, ak dodávateľ ku dňu predpokladania ponúk nie je platcom DPH, avšak po uzatvorení zmluvy sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH. | | | | |
| * Lehota plnenia predmetu zákazky je stanovená do 31.12.2021. | | | | |
| * Cena za plnenie je maximálna a zahŕňa všetky náklady, ktoré dodávateľovi vzniknú v súvislosti s plnením, vrátane dopravy, materiálu na vysprávky, príp. nivelizáciu, dodávku, pokládku, lepenie kobercov a soklových líšt, stratného z rezania kobercov, nákladov na odstránenie jestvujúcich podlahových krytín, úpravu, resp. vyrovnanie podkladovej vrstvy a súvisiace činnosti s tým spojené; výrobu a lepenie soklov, vrátane ich olištovania, nákladov za odvoz odpadu na skládku a poplatku za jeho uloženie. | | | | |
| * Dodávateľovi nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré si nezapočítal do ceny predmetu zmluvy. Všetky ceny predložené dodávateľom zohľadňujú primerané, preukázateľné náklady a primeraný zisk. | | | | |
| * Celková cena predmetu zmluvy a cena za jednotlivé položky obsahujú všetky náklady dodávateľa spojené s plnením predmetu uvedeného v časti Technická špecifikácia predmetu zákazky/zmluvy a tiež všetky dane, clá, poplatky, platby vyberané v rámci uplatňovania nesadzobných opatrení ustanovené osobitnými predpismi, ako aj iné náklady spojené s plnením zmluvy. | | | | |
| * Dodávateľ je povinný predložiť do 7. dní od uzavretia zmluvy materiálové listy od výrobcu maliarskeho náteru preukazujúce splnenie požiadaviek objednávateľa na technické vlastnosti/charakteristiky uvedené v Nekvantifikovateľných technických vlastnostiach. | | | | |
| * Miestom plnenia je Poprad, ktorý je uvedený v Technickej špecifikácii predmetu zákazky; presnú adresu s kontaktnými osobami objednávateľ poskytne dodávateľovi do 4 dní po uzavretí zmluvy. | | | | |
| * Práce sa budú vykonávať postupne na etapy ( napr. 4-5 kancelárie v danom mieste plnenia). | | | | |
| * Dodávateľ je povinný rešpektovať požiadavku objednávateľa realizovať predmet zmluvy tak, aby neprišlo k obmedzeniu užívania priestorov objednávateľa, resp. na skrátenie tohto obmedzenia na nevyhnutný rozsah. | | | | |
| * Cena za skutočne dodaný/poskytnutý predmet plnenia bude uhradená na základe dodávateľom vyhotovených a doručených faktúr. | | | | |
| * Fakturovať sa bude podľa skutočnej výmery realizovanej demontáže pôvodných podlahových krytín, lepenia a pokládky kobercov, vysprávky podkladu (vyrovnanie, prebrúsenie a vyspravenie podkladu; penetrácia podkladu; nivelizácia podlahy do 3 mm). | | | | |
| * Fakturácia sa uskutoční podľa miesta plnenia a to až po ukončení realizácie predmetu zákazky. Podkladom pre vyhotovenie faktúry je riadne a včasné realizovanie plnenia predmetu zmluvy. Súčasťou faktúry bude preberací protokol podpísaný zodpovednými zamestnancami oboch zmluvných strán. | | | | |