### Príloha č. 1 výzvy na predloženie ponuky – Podrobný opis predmetu zákazky

**PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**

1. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác a dodávka a montáž technológií pre klimatizáciu vybraných priestorov prevádzkových budov Sociálnej poisťovne, pobočky Komárno, Dunajská Streda, Nitra, Trenčín, Topoľčany a Veľký Krtíš (ďalej aj „technológia klimatizačných zariadení“, „stavba“, „stavebné práce“, alebo „práce“) v návrhu zmluvy o dielo na dodávku a montáž technológií (ďalej len „zmluva“) a jej prílohách.
2. Dodávka a montáž technológie klimatizačných zariadení a stavebné práce vybraných priestorov prevádzkových budov vybraných pobočiek Sociálnej poisťovne, ktoré zahŕňajú najmä:

* dodávku a montáž nástenných, podstropných alebo kazetových jednotiek s inverterovou technológiou do vybraných priestorov (chodbová časť horného poschodia),
* dodávku a montáž vonkajších kondenzačných jednotiek umiestnených v priestoroch podkrovnej alebo vonkajšej časti opláštenia budov,
* montážny a spojovací materiál (rozvody chladenia, kondenzu, krytovanie rozvodov,
* realizáciu potrebnej elektroinštalácie v zmysle platných STN pre napojenie jednotiek vrátane revíznej správy,
* práce a dodávky HSV – vybúranie potrebných otvorov (stavebné úpravy prechodov cez steny), ich vyspravenie vrátane náteru vyspravených častí stien,
* vykonávanie profylaktickej prehliadky zariadení 1 x za rok počas záručnej doby.

1. Súčasťou predmetu zákazky je okrem prác uvedených v bode 1) tohto článku podkladov aj doprava, odvoz stavebného odpadu na skládku a poplatok za jeho uloženie na skládku, vybudovanie, prevádzka, likvidácia a vypratanie zariadenia staveniska.
2. Požiadavky na predmet zákazky:
3. Predmet zákazky musí byť vyhotovený na vysokej kvalitatívnej úrovni pri dodržaní platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavebné práce, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.
4. Počas realizácie predmetu zákazky uchádzač zodpovedá za poškodenie vedení inžinierskych sietí spôsobené pri výkone prác a je povinný ich uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.
5. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie predmetu zákazky musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6. Nakladanie s odpadmi bude uchádzač (zhotoviteľ) povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi, t. j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Náklady na odstránenie odpadu musia byť uchádzačom zohľadnené v cenovej ponuke v kalkulácii ceny. Prípadné škody - postihy, ktoré by vznikli verejnému obstarávateľovi zanedbaním povinností uchádzača v tejto súvislosti, bude hradiť uchádzač. Ak zo strany správneho orgánu dôjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie voči verejnému obstarávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane uchádzača v tejto veci, túto znáša a uhradí v určenej lehote uchádzač.
7. Uchádzač počas realizácie predmetu zákazky zabezpečí prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska musia byť uchádzačom zohľadnené v kalkulácii ceny.
8. Uchádzač počas realizácie predmetu zákazky zabezpečí čistotu a poriadok na pracovisku. Uchádzač odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činností pri realizácii predmetu zákazky. V prípade nesplnenia týchto požiadaviek môže verejný obstarávateľ na náklady uchádzača zabezpečiť poriadok a vzniknuté náklady odúčtovať z konečnej fakturácie.
9. Predkladanie technických návrhov zariadení v rámci ponuky:
10. V súvislosti s označením niektorých materiálov, technológií, výrobkov a technologických zariadení vo výkaze výmer alebo v inej dokumentácii poskytnutej verejným obstarávateľom, ktoré sa odvolávajú na konkrétny technický parameter, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky s použitím takých zariadení, technológií, materiálov, výrobkov s tým, že takéto použitie bude označené v ponuke slovom „technický návrh“. Pokiaľ uchádzač ponúka zariadenie, technológiu, materiál, výrobok, okrem označenia slovom „technický návrh“ uvedie aj obchodný názov, resp. označenie a popis ponúkaného zariadenia, materiálu, technológie, výrobku tak, aby verejný obstarávateľ mohol posúdiť vhodnosť ponúknutého zariadenia, materiálu, technológie, výrobku. Za vhodné zariadenie, materiál, technológiu, výrobok sa považuje zariadenie, materiál, technológia, výrobok, ktoré v plnej miere spĺňa úžitkové, prevádzkové a funkčné, prípadne estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú predmetné zariadenia, materiály, technológie a výrobky určené. Uchádzač môže predložiť technický návrh s rovnakou alebo vyššou kvalitatívnou, resp. úžitkovou úrovňou.
11. Pri použití iného technického riešenia niektorých druhov materiálov, výrobkov a technologických zariadení musia tieto mať minimálne vlastnosti (parametre) rovnocenné vlastnostiam (kvalitatívnym, technickým a estetickým parametrom) výrobkov technológií, materiálov, technologických zariadení, atď., ktoré uviedol verejný obstarávateľ vo výkaze výmer alebo inej dokumentácii poskytnutej verejným obstarávateľom. Konečné posúdenie vhodnosti je výlučne v kompetencii verejného obstarávateľa.

**Rozsah plnenia:**

Položky na necenenie časť Komárno

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pobočka Komárno** | **Výkaz výmer na ocenenie** |  |
| Umiestnenie: chodba 3. poschodie | |  |
| Položka - číslo | Názov a popis | Množstvo |
| 1. | Vonkajšia multisplitová jednotka (Výkon chladenie / kúrenie (kW) - 10,5 / 12,0) | 2 ks |
| 2. | Vnútorná nástenná jednotka (Výkon chladenie / kúrenie (kW) - 4,8 / 5,3) | 4 ks |
| 3. | Vonkajšia multisplitová jednotka (Výkon chladenie / kúrenie (kW) - 7,1 / 8,5) | 1 ks |
| 4. | Vnútorná nástenná jednotka (Výkon chladenie / kúrenie (kW) - 3,5 / 3,7) | 2 ks |
| 5. | Cu potrubie izolované | 100 m |
| 6. | Plastový žlab na elektrické káble + káble | 100 m |
| 7. | Plastový žľab vrátane tvaroviek | 60 m |
| 8. | Potrubie na odvod kondenzátu | 1 kpl |
| 9. | Konzola pod vonkajšiu jednotku | 3 kpl/pár |
| 10. | Revízna správa elektro + doplnenie schémy do rozvádzača | 2 ks |
| 11. | Montážny a spojovací materiál, istenie | 1 kpl |
| 12. | Doprava a prepravné náklady, 2 x servisná prehliadka počas záruky | 1 kpl |
| 13. | Montáž a sprevádzkovanie KLM, doplnenie chladiva R32, servis KJ počas záručnej doby raz ročne | 1 kpl |
|  |  |  |
|  |  |  |

Položky na necenenie časť Dunajská Streda

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pobočka Dunajská streda** | **Výkaz výmer na ocenenie** |  |
| Umiestnenie: chodba 2. poschodie | |  |
| Položka - číslo | Názov a popis | Množstvo |
| 1. | Klimatizácia nástenna/podstropná (Výkon chladenie / kúrenie (kW) - 3,5 / 3,7) | 8 ks |
| 2. | Montáž klimatizácie | 8 ks |
| 3. | Prerazenie betónového stropu | 7 ks |
| 4. | Umiestnenie vonkajších jednotiek - vetranie podkrovia (pokiaľ je potrebné)/alebo umiestnenie vonkajších jednotiek na fasáde | 1 kpl |
| 5. | Kondenz rozvody, komunikácia, prívod elektro, doplnenie schémy do rozvádzača, istenie, revízna správa | 8 set |
| 6. | Potrubie Cu (izolované) | 8 set (60 bm) |
| 7. | Konzola pre vonkajšiu jednotku | 8 set |
| 8. | Montážny a spotrebný materiál | 8 set |
| 9. | Dopravné náklady, likvidácia odpadu, 2 x servisná prehliadka počas záruky | 1 kpl |
| 10. | Vysokozdvižná plošina - použitie pokiaľ je potrebné | 1 kpl |
|  |  |  |

Položky na necenenie časť Nitra

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pobočka Nitra** | **Výkaz výmer na ocenenie** |  |
| Umiestnenie: chodba horné poschodie | |  |
| Položka - číslo | Názov a popis | Množstvo |
| 1. | Nástenná klimatizačná jednotka - Výkon chladenie 7,00kW Výkon vykurovania 7,00kW. | 4 set |
| 2. | Parapetná/Podstropná klimatizačná jednotka - Výkon chladenie 7,00kW Výkon vykurovania 8,00kW | 1 set |
| 3. | Montáž klimatizačného zariadenia Osadenie Vnútornej jednotky Osadenie vonkajšej jednotky Prieraz cez obvodové murivo / Montáž elektro /zapojenie vonkajšej a vnutornej jednotky / Odvod kondenzátu + zapojenie čerpadla/ak je potreba/ Montáž chladivového okruhu Vákuovanie Tlaková skúška Revízia elektro Výškova práca na plošine | 5 kpl |
| 4. | Rozvody CU s komunikačným káblom Potrubie 16/6 Kabel komunikačný 5x1,5 | 84 m |
| 5. | Žľab montážny 80mm | 94 m |
| 6. | Elektrikárske práce Dodávka a montáž kabeláže pre napájanie klimatizácie z jestvujúceho RE + žľaby pre kabeláž cca 65m | 1 kpl |
| 7. | Odvod kondenzatu z nastennej jednotky kanalizacne potrubie /hadica/ čerpadlo s plavákom | 1 set |
| 8. | Plošina / lešenie + doprava na stavbu | 1 ks |
| 9. | 2 x servisná prehliadka počas záruky | 1 kpl |
| 10. | Spojovaci material Skrutky, Rámove hmozdiny , Pur-pena, | 1 sada |
| 11. | Konzola pod vonkajšiu jednotku - veľka zvárana konzona s nosnostou do 240kg | 5 ks |
|  |  |  |

Položky na necenenie časť Trenčín

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pobočka Trenčín** | **Výkaz výmer na ocenenie** |  |
| Umiestnenie: chodba horné poschodie | |  |
| Položka - číslo | Názov a popis | Množstvo |
| 1. | Vonkajšia multisplitová jednotka (Výkon chladenie / kúrenie (kW) - 8,3 / 8,8) | 2 ks |
| 2. | Vnútorná kazetová jednotka (Výkon chladenie / kúrenie (kW) - 4,6 / 5,0) | 4 ks |
| 3. | Dekoračný panel | 4 ks |
| 4. | Nástenný ovládač | 4 ks |
| 5. | Cu potrubie izolované ø6/ø12 | 65 m |
| 6. | Elektroinštalačný materiál | 2 kpl |
| 7. | Plastový žľab vrátane tvaroviek | 12 m |
| 8. | Potrubie na odvod kondenzátu | 1 kpl |
| 9. | Konzola pod vonkajšiu jednotku | 2 kpl |
| 10. | Revízna správa elektro + doplnenie schémy do rozvádzača | 2 ks |
| 11. | Montážny a spojovací materiál, kábel elektro, istenie | 1 kpl |
| 12. | Doprava a prepravné náklady, 2 x servisná prehliadka počas záruky | 1 kpl |
| 13. | Montáž a sprevádzkovanie KLM | 1 kpl |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | |  |

Výkaz výmer časť Topoľčany

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pobočka Topoľčany** | **Výkaz výmer na ocenenie** |  |
| Umiestnenie: chodba horné poschodie | |  |
| Položka - číslo | Názov a popis | Množstvo |
| 1. | Nástenná klimatizačná jednotka  Výkon chladenie 7,00kW  Výkon vykurovania 7,00kW | 1 set |
| 2. | Parapetná/Podstropná klimatizačná jednotka  Výkon chladenie 7,00kW  Výkon vykurovania 8,00kW | 2 sety |
| 3. | Montáž klimatizačného zariadenia   Osadenie Vnútornej jednotky  Osadenie vonkajšej jednotky  Prieraz cez obvodové murivo /   Montáž elektro /zapojenie vonkajšej a vnutornej jednotky /  Odvod kondenzátu + zapojenie čerpadla/ak je potreba/  Montáž chladivového okruhu  Vákuovanie  Tlaková skúška  Revízia elektro  Výškova práca na plošine | 3 kpl |
| 4. | Rozvody CU s komunikačným káblom  Potrubie 16/6  Kabel komunikačný 5x1,5 | 65 m |
| 5. | Žľab montážny 80mm | 60 m |
| 6. | Elektrikárske práce  Dodávka a montáž kabeláže pre napájanie klimatizácie z jestvujúceho RE + žľaby pre kabeláž cca 65m | 1 kpl |
| 7. | Odvod kondenzatu z nastennej jednotky kanalizacne potrubie /hadica/ čerpadlo s plavákom | 1 set |
| 8. | 2 x servisná prehliadka počas záruky | 1 kpl |
| 9. | Plošina / lešenie + doprava na stavbu | 1 ks |
| 10. | Spojovaci material  Skrtutky  Rámove hmozdiny ,  Pur-pena | 1 sada |
| 11. | Konzola pod vonkajšiu jednotku  Veľka zvárana konzona s nosnostou do 240kg | 3 ks |
|  |  |  |

Položky na necenenie časť Veľký Krtíš

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pobočka Veľký Krtíš** | **Výkaz výmer na ocenenie** |  |
| Umiestnenie: chodba 4. poschodie | |  |
| Položka - číslo | Názov a popis | Množstvo |
| 1. | Klimatizácia nástenná (vnútorná/vonkajšia jednotka), Chladiaci výkon - 7,0 kW | 2 set |
| 2. | Kondenzačná hadica 16 mm | 20 m |
| 3. | Cu trubka izolovaná mäkká DUAL 1/4+3/8 | 20 m |
| 4. | Krycia lišta 079 | 20 m |
| 5. | Prenájom vysokozdvižnej plošiny | 5 hod. |
| 6. | Nástenná konzola pre klimatizáciu (vonkajšia) | 2 ks |
| 7. | Kábel CYSY 5x2,5 mm | 20 m |
| 8. | Kábel CYKY 3x2,5 mm | 20 m |
| 9. | Prechodka rohová 0709CM | 5 ks |
| 10. | Prechodka 0710PM | 7 ks |
| 11. | Spojka žlabu 0704GC | 5 ks |
| 12. | Vypracovanie revíznej správy a dokumentácia k odbornej skúške | 2 kpl |
| 13. | Odborné zapojenie, osadenie, odskúšanie | 2 kpl |
|  |  |  |

### Príloha č. 2 výzvy na predloženie ponuky – Návrh uchádzača na plnenie kritérií

V prípade, ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom (cenu vrátane DPH).

Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uchádzač uvedie v ponuke.

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ

**Obchodné meno uchádzača:**

**Adresa alebo sídlo uchádzača:**

**Predmet zákazky:** *Dodávka a montáž klimatizačných zariadení časť ..............*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p. č. | Názov kritéria | Návrh na plnenie kritéria v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | **Návrh na plnenie kritéria s DPH v EUR** |
| 1. | Celková cena za predmet zákazky *Dodávka a montáž klimatizačných zariadení časť ..............* \* |  |  |  |  |

*\*V prípade ak uchádzač predkladá ponuku na dve a viac častí, tak je potrebné, aby uchádzač uviedol návrh na plnenie kritéria pre každú časť samostatne v tabuľke (uchádzač doplní ďalší riadok/y do tabuľky vyššie).*

Celková cena za predmet zákazky bude vyjadrená ako súčet cien položiek uvedených vo výkaze výmer.

Vyhlasujem, že ponúknutá celková cena za predmet zákazky zahŕňa všetky požiadavky verejného obstarávateľa uvedené vo výzve na  predloženie ponuky a obsahuje všetky náklady súvisiace s uskutočnením predmetu zákazky.

Príloha:

* Výkaz výmer

V .................................. dňa XX.XX.2022

................................................

meno a priezvisko,

funkcia, podpis\*\*

\* v prípade uchádzača z iného štátu ako Slovenskej republiky, je uchádzač povinný uviesť celkovú cenu pre verejného obstarávateľa vrátane všetkých daňových povinností verejného obstarávateľa.

\*\* Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.

Výkaz výmer časť Komárno

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pobočka Komárno** | **Výkaz výmer na ocenenie** |  |  |  |  |  |
| Umiestnenie: chodba 3. poschodie | |  |  |  |  |  |
| Položka - číslo | Názov a popis | Technické riešenie navrhované uchádzačom | Množstvo | Cena v EUR bez DPH | DPH | Spolu v EUR bez DPH |
| 1. | Vonkajšia multisplitová jednotka (Výkon chladenie / kúrenie (kW) - 10,5 / 12,0) |  | 2 ks |  |  |  |
| 2. | Vnútorná nástenná jednotka (Výkon chladenie / kúrenie (kW) - 4,8 / 5,3) |  | 4 ks |  |  |  |
| 3. | Vonkajšia multisplitová jednotka (Výkon chladenie / kúrenie (kW) - 7,1 / 8,5) |  | 1 ks |  |  |  |
| 4. | Vnútorná nástenná jednotka (Výkon chladenie / kúrenie (kW) - 3,5 / 3,7) |  | 2 ks |  |  |  |
| 5. | Cu potrubie izolované |  | 100 m |  |  |  |
| 6. | Plastový žlab na elektrické káble + káble |  | 100 m |  |  |  |
| 7. | Plastový žľab vrátane tvaroviek |  | 60 m |  |  |  |
| 8. | Potrubie na odvod kondenzátu |  | 1 kpl |  |  |  |
| 9. | Konzola pod vonkajšiu jednotku |  | 3 kpl/pár |  |  |  |
| 10. | Revízna správa elektro + doplnenie schémy do rozvádzača |  | 2 ks |  |  |  |
| 11. | Montážny a spojovací materiál, istenie |  | 1 kpl |  |  |  |
| 12. | Doprava a prepravné náklady, 2 x servisná prehliadka počas záruky |  | 1 kpl |  |  |  |
| 13. | Montáž a sprevádzkovanie KLM, doplnenie chladiva R32, servis KJ počas záručnej doby raz ročne |  | 1 kpl |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rekapitulácia |  |  |  |  |  |
|  | Spolu bez DPH |  |  |  |  |  |
|  | DPH 20% |  |  |  |  |  |
|  | Spolu s DPH |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celková suma v € s DPH:** |  |  |  |  |  |
| Vypracoval, podpis, pečiatka | |  |  |  |  |  |

Výkaz výmer časť Dunajská Streda

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pobočka Dunajská streda** | **Výkaz výmer na ocenenie** |  |  |  |  |  |
| Umiestnenie: chodba 2. poschodie | |  |  |  |  |  |
| Položka - číslo | Názov a popis | Technické riešenie navrhované uchádzačom | Množstvo | Cena v EUR bez DPH | DPH | Spolu v EUR bez DPH |
| 1. | Klimatizácia nástenna/podstropná (Výkon chladenie / kúrenie (kW) - 3,5 / 3,7) |  | 8 ks |  |  |  |
| 2. | Montáž klimatizácie |  | 8 ks |  |  |  |
| 3. | Prerazenie betónového stropu |  | 7 ks |  |  |  |
| 4. | Umiestnenie vonkajších jednotiek - vetranie podkrovia (pokiaľ je potrebné)/alebo umiestnenie vonkajších jednotiek na fasáde |  | 1 kpl |  |  |  |
| 5. | Kondenz rozvody, komunikácia, prívod elektro, doplnenie schémy do rozvádzača, istenie, revízna správa |  | 8 set |  |  |  |
| 6. | Potrubie Cu (izolované) |  | 8 set (60 bm) |  |  |  |
| 7. | Konzola pre vonkajšiu jednotku |  | 8 set |  |  |  |
| 8. | Montážny a spotrebný materiál |  | 8 set |  |  |  |
| 9. | Dopravné náklady, likvidácia odpadu, 2 x servisná prehliadka počas záruky |  | 1 kpl |  |  |  |
| 10. | Vysokozdvižná plošina - použitie pokiaľ je potrebné |  | 1 kpl |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rekapitulácia |  |  |  |  |  |
|  | Spolu bez DPH |  |  |  |  |  |
|  | DPH 20% |  |  |  |  |  |
|  | Spolu s DPH |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celková suma v € s DPH:** |  |  |  |  |  |
| Vypracoval, podpis, pečiatka | |  |  |  |  |  |

Výkaz výmer časť Nitra

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pobočka Nitra** | **Výkaz výmer na ocenenie** |  |  |  |  |  |
| Umiestnenie: chodba horné poschodie | |  |  |  |  |  |
| Položka - číslo | Názov a popis | Technické riešenie navrhované uchádzačom | Množstvo | Cena v EUR bez DPH | DPH | Spolu v EUR bez DPH |
| 1. | Nástenná klimatizačná jednotka - Výkon chladenie 7,00kW Výkon vykurovania 7,00kW. |  | 4 set |  |  |  |
| 2. | Parapetná/Podstropná klimatizačná jednotka - Výkon chladenie 7,00kW Výkon vykurovania 8,00kW |  | 1 set |  |  |  |
| 3. | Montáž klimatizačného zariadenia Osadenie Vnútornej jednotky Osadenie vonkajšej jednotky Prieraz cez obvodové murivo / Montáž elektro /zapojenie vonkajšej a vnútornej jednotky / Odvod kondenzátu + zapojenie čerpadla/ak je potreba/ Montáž chladivového okruhu Vákuovanie Tlaková skúška Revízia elektro Výšková práca na plošine |  | 5 kpl |  |  |  |
| 4. | Rozvody CU s komunikačným káblom Potrubie 16/6 Kábel komunikačný 5x1,5 |  | 84 m |  |  |  |
| 5. | Žľab montážny 80mm |  | 94 m |  |  |  |
| 6. | Elektrikárske práce Dodávka a montáž kabeláže pre napájanie klimatizácie z jestvujúceho RE + žľaby pre kabeláž cca 65m |  | 1 kpl |  |  |  |
| 7. | Odvod kondenzátu z nástennej jednotky kanalizačné potrubie /hadica/ čerpadlo s plavákom |  | 1 set |  |  |  |
| 8. | Plošina / lešenie + doprava na stavbu |  | 1 ks |  |  |  |
| 9. | 2 x servisná prehliadka počas záruky |  | 1 kpl |  |  |  |
| 10. | Spojovací materiál Skrutky, Rámové hmoždiny , Pur-pena, |  | 1 sada |  |  |  |
| 11. | Konzola pod vonkajšiu jednotku - veľká zváraná konzola s nosnosťou do 240kg |  | 5 ks |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rekapitulácia |  |  |  |  |  |
|  | Spolu bez DPH |  |  |  |  |  |
|  | DPH 20% |  |  |  |  |  |
|  | Spolu s DPH |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celková suma v € s DPH:** |  |  |  |  |  |
| Vypracoval, podpis, pečiatka | |  |  |  |  |  |

Výkaz výmer časť Trenčín

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pobočka Trenčín** | **Výkaz výmer na ocenenie** |  |  |  |  |  |
| Umiestnenie: chodba horné poschodie | |  |  |  |  |  |
| Položka - číslo | Názov a popis | Technické riešenie navrhované uchádzačom | Množstvo | Cena v EUR bez DPH | DPH | Spolu v EUR bez DPH |
| 1. | Vonkajšia multisplitová jednotka (Výkon chladenie / kúrenie (kW) - 8,3 / 8,8) |  | 2 ks |  |  |  |
| 2. | Vnútorná kazetová jednotka (Výkon chladenie / kúrenie (kW) - 4,6 / 5,0) |  | 4 ks |  |  |  |
| 3. | Dekoračný panel |  | 4 ks |  |  |  |
| 4. | Nástenný ovládač |  | 4 ks |  |  |  |
| 5. | Cu potrubie izolované ø6/ø12 |  | 65 m |  |  |  |
| 6. | Elektroinštalačný materiál |  | 2 kpl |  |  |  |
| 7. | Plastový žľab vrátane tvaroviek |  | 12 m |  |  |  |
| 8. | Potrubie na odvod kondenzátu |  | 1 kpl |  |  |  |
| 9. | Konzola pod vonkajšiu jednotku |  | 2 kpl |  |  |  |
| 10. | Revízna správa elektro + doplnenie schémy do rozvádzača |  | 2 ks |  |  |  |
| 11. | Montážny a spojovací materiál, kábel elektro, istenie |  | 1 kpl |  |  |  |
| 12. | Doprava a prepravné náklady, 2 x servisná prehliadka počas záruky |  | 1 kpl |  |  |  |
| 13. | Montáž a sprevádzkovanie KLM |  | 1 kpl |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rekapitulácia |  |  |  |  |  |
|  | Spolu bez DPH |  |  |  |  |  |
|  | DPH 20% |  |  |  |  |  |
|  | Spolu s DPH |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celková suma v € s DPH:** |  |  |  |  |  |
| Vypracoval, podpis, pečiatka | |  |  |  |  |  |

Výkaz výmer časť Topoľčany

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pobočka Topoľčany** | **Výkaz výmer na ocenenie** |  |  |  |  |  |
| Umiestnenie: chodba horné poschodie | |  |  |  |  |  |
| Položka - číslo | Názov a popis | Technické riešenie navrhované uchádzačom | Množstvo | Cena v EUR bez DPH | DPH | Spolu v EUR bez DPH |
| 1. | Nástenná klimatizačná jednotka  Výkon chladenie 7,00kW  Výkon vykurovania 7,00kW |  | 1 set |  |  |  |
| 2. | Parapetná/Podstropná klimatizačná jednotka  Výkon chladenie 7,00kW  Výkon vykurovania 8,00kW |  | 2 sety |  |  |  |
| 3. | Montáž klimatizačného zariadenia   Osadenie Vnútornej jednotky  Osadenie vonkajšej jednotky  Prieraz cez obvodové murivo /   Montáž elektro /zapojenie vonkajšej a vnútornej jednotky /  Odvod kondenzátu + zapojenie čerpadla/ak je potreba/  Montáž chladivového okruhu  Vákuovanie  Tlaková skúška  Revízia elektro  Výšková práca na plošine |  | 3 kpl |  |  |  |
| 4. | Rozvody CU s komunikačným káblom  Potrubie 16/6  Kábel komunikačný 5x1,5 |  | 65,00 m |  |  |  |
| 5. | Žľab montážny 80mm |  | 60,00 m |  |  |  |
| 6. | Elektrikárske práce  Dodávka a montáž kabeláže pre napájanie klimatizácie z jestvujúceho RE + žľaby pre kabeláž cca 65m |  | 1 kpl |  |  |  |
| 7. | Odvod kondenzátu z nástennej jednotky kanalizačne potrubie /hadica/ čerpadlo s plavákom |  | 1 set |  |  |  |
| 8. | 2 x servisná prehliadka počas záruky |  | 1 kpl |  |  |  |
| 9. | Plošina / lešenie + doprava na stavbu |  | 1 ks |  |  |  |
| 10. | Spojovací materiál  Skrutky  Rámové hmoždiny ,  Pur-pena |  | 1 sada |  |  |  |
| 11. | Konzola pod vonkajšiu jednotku  Veľká zváraná konzola s nosnosťou do 240kg |  | 3 ks |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rekapitulácia |  |  |  |  |  |
|  | Spolu bez DPH |  |  |  |  |  |
|  | DPH 20% |  |  |  |  |  |
|  | Spolu s DPH |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celková suma v € s DPH:** |  |  |  |  |  |
| Vypracoval, podpis, pečiatka | |  |  |  |  |  |

Výkaz výmer časť Veľký Krtíš

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pobočka Veľký Krtíš** | **Výkaz výmer na ocenenie** |  |  |  |  |  |
| Umiestnenie: chodba 4. poschodie | |  |  |  |  |  |
| Položka - číslo | Názov a popis | Technické riešenie navrhované uchádzačom | Množstvo | Cena v EUR bez DPH | DPH | Spolu v EUR bez DPH |
| 1. | Klimatizácia nástenná (vnútorná/vonkajšia jednotka), Chladiaci výkon - 7,0 kW |  | 2 set |  |  |  |
| 2. | Kondenzačná hadica 16 mm |  | 20 m |  |  |  |
| 3. | Cu trubka izolovaná mäkká DUAL 1/4+3/8 |  | 20 m |  |  |  |
| 4. | Krycia lišta 079 |  | 20 m |  |  |  |
| 5. | Prenájom vysokozdvižnej plošiny |  | 5 hod. |  |  |  |
| 6. | Nástenná konzola pre klimatizáciu (vonkajšia) |  | 2 ks |  |  |  |
| 7. | Kábel CYSY 5x2,5 mm |  | 20 m |  |  |  |
| 8. | Kábel CYKY 3x2,5 mm |  | 20 m |  |  |  |
| 9. | Prechodka rohová 0709CM |  | 5 ks |  |  |  |
| 10. | Prechodka 0710PM |  | 7 ks |  |  |  |
| 11. | Spojka žlabu 0704GC |  | 5 ks |  |  |  |
| 12. | Vypracovanie revíznej správy a dokumentácia k odbornej skúške |  | 2 kpl |  |  |  |
| 13. | Odborné zapojenie, osadenie, odskúšanie |  | 2 kpl |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rekapitulácia |  |  |  |  |  |
|  | Spolu bez DPH |  |  |  |  |  |
|  | DPH 20% |  |  |  |  |  |
|  | Spolu s DPH |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celková suma v € s DPH:** |  |  |  |  |  |
| Vypracoval, podpis, pečiatka | |  |  |  |  |  |

**Príloha č. 3 výzvy na predloženie ponuky** – **Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov**

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O NEPRÍTOMNOSTI KONFLIKTU ZÁUJMOV

**Obchodné meno uchádzača:**

zastúpený

**meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:**

ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejného obstarávania na predmet zákazky „*Dodávka a montáž klimatizačných zariadení časť ..............“* ďalej len „zákazka“) vyhláseného verejným obstarávateľom Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 831 63 Bratislava (ďalej len „verejný obstarávateľ“) výzvou na predloženie ponuky

**čestne vyhlasujem, že**

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

1. som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle ustanovenia § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v postupe tohto verejného obstarávania,
2. neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
3. budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
4. poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

V .................................. dňa XX.XX.2022

................................................

meno a priezvisko

funkcia, podpis\*

\*Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.

**Príloha č. 4 výzvy na predloženie ponuky – Čestné vyhlásenie k podmienke účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona**

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

**Obchodné meno uchádzača:**

zastúpený

**meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:**

**týmto** v súlade s § 32 ods. 1 písm. f) v nadväznosti na § 32 ods. 2 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

**čestne vyhlasujem, že**

nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V .................................. dňa XX.XX.2022

................................................

meno a priezvisko

funkcia, podpis\*

\*Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.

**Príloha č. 5 výzvy na predloženie ponuky –identifikačné údaje**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |
| Obchodné meno alebo názov uchádzača: |  | | |
|  |  | | |
| Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: |  | | |
|  |  | | |
| IČO: |  | | |
| DIČ: |  | | |
| IČ DPH: |  | | |
| Bankové spojenie: |  | | |
| Číslo účtu IBAN: |  | | |
| BIC / SWIFT: |  | | |
| Právna forma: |  | | |
| Internetová stránka (web): |  | | |
|  |  | | |
| Zápis v Obchodnom registri, živnostenskom registri alebo inom registri ustanovenom osobitným predpisom: |  | | |
|  |  | | |
|  | meno a priezvisko | | štátna príslušnosť |
| Zoznam osôb oprávnených konať v mene uchádzača: |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | | |
| Meno a priezvisko kontaktnej osoby: |  | | |
| Telefón a e-mail: |  |  | |
|  |  | | |
| Je uchádzač mikropodnik, malý alebo stredný podnik?: |  | | |

Mikropodniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej než 10 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 milióny EUR.

Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR.

Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR

**Príloha č. 6 výzvy na predloženie ponuky – Zmluvy o dielo:**

**Časť Komárno:**

****

**Časť Dunajská Streda:**

****

**Časť Nitra:**

****

**Časť Trenčín:**

****

**Časť Topoľčany:**

****

**Časť Veľký Krtíš:**

****